

**ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE**

Date : 26/01/2023

Désignation produit : Colonne de douche thermostatique avec tablette en verre DOMAO 300

Référence : DOM717

Code EAN : 3700644417055

Photo du produit :

Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit…) :

Colonne télescopique sur 530 mm
Hauteur totale : 780 mm mini – 1310 mm maxi
Tête Ø250 mm orientable
Colonne pivotante
Mitigeur thermostatique corps froid avec tablette en verre dépoli
Douchette ABS 5 jets
Flexible 1.75 m

Recommandations d’utilisation :

Caractéristiques produit :

|  |  |
| --- | --- |
| Longueur en cm | 104.5 |
| Hauteur en cm | 11 |
| Largeur/Profondeur en cm | 47.5 |
| Poids en KG | 10 |
| Matières des différents composants | Laiton/Inox poli/Abs/Verre dépoli |
| Couleur | Chrome/verre dépoli |
| Accessoire(s) fourni(s) |  |
| Fonctionnement du produit (secteur, pile…) | 0.5 à 5 bars de pression |
| Puissance  | Débit 12L/min |
| Durée de la garantie | 5 ans |
| Conditionnement (nombre de pièces par colis) |  |
| Norme(s)  | ACS |

Dessin technique avec dimensions :

