

**ANNEXE B - FICHE TECHNIQUE**

Date : 26/01/2023

Désignation produit : Colonne de douche thermostatique hybride DOMAO 200

Référence : DOM715

Code EAN : 3700644417031

Photo du produit :



Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit…) :

Colonne télescopique sur 390 mm  
Hauteur sous pomme de tête : 765 mm mini – 1155 mm maxi  
Tête 250 x 250 mm orientable  
Colonne pivotante  
Mitigeur thermostatique corps tiède  
Douchette ABS 3 jets  
Flexible 1.75 m

Recommandations d’utilisation :

Caractéristiques produit :

|  |  |
| --- | --- |
| Longueur en cm | 79.7 |
| Hauteur en cm | 10.5 |
| Largeur/Profondeur en cm | 41 |
| Poids en KG | 5.35 |
| Matières des différents composants | Laiton/Inox poli/ABS |
| Couleur | Chrome |
| Accessoire(s) fourni(s) |  |
| Fonctionnement du produit (secteur, pile…) | 0.5 à 5 bars de pression |
| Puissance | Débit 12L/min |
| Durée de la garantie | 5 ans |
| Conditionnement (nombre de pièces par colis) |  |
| Norme(s) | ACS |

Dessin technique avec dimensions :

